様式第１号(第７条関係)

ブロック塀等の点検チェックポイント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有者

|  |  |
| --- | --- |
| チェック欄 | 確認内容 |
|  | １.塀は高すぎないか  ・塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か |
|  | ２.塀の厚さは十分か  ・塀の厚さは10ｃｍ以上か。（塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下の場合は15ｃｍ以上） |
|  | ３.控え壁はあるか（塀の高さが1.2ｍ超の場合）  ・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さ1/5以上突出した控壁があるか。 |
|  | ４. 基礎があるか  ・コンクリートの基礎があるか |
|  | ５.塀は健全か  ・塀に傾き、ひび割れはないか |
|  | ６.塀に鉄筋は入っているか  ・塀の中に直径9ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも80ｃｍ間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。  ・基礎の根入れ深さは30ｃｍ以上か。（塀の高さが1.2ｍ超の場合） |

※ブロック塀について、上記の項目を点検してください。適合していない箇所にレ点をつけてください。

ブロック塀所在地

点検日

点検者氏名